第一ビル

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 棟 | 階高 | ①天井高 | ②床荷重  ㎡当たり | ③ドア寸法  （高さ×幅） | ④機械搬入口寸法  （ 高さ × 幅 ） |
| 工場施設棟 | １階 | 3.5M | 2.0t | 2,600 × 2,600 mm | 2,900 × 2,900 mm |
| ２階 | 3.2M | 1.5t | 2,600 × 2,600 mm |
| ３階 | 3.0M | 1.5t | 2,500 × 2,200 mm | 2,500 × 2,600 mm |
| ４階 | 3.0M | 1.0t | 2,500 × 2,200 mm |
| ５階 | 2.7M | 1.0t | 2,500 × 2,200 mm |
| 事務室棟 | ３階 | 3.0M | オフィスビル相当 | 2,100 × 1,230 mm |
| ５階 | 2.7M | 2,100 × 1,230 mm |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ⑤エレベーター（荷物用）２台 | | |
| 重量 | ドア寸法  （ 高さ × 幅 ） | かご寸法  （ 高さ × 幅 × 奥行 ） |
| 2t | 2,100 × 1,700 mm | 2,100 × 2,200 × 2,800 mm |
| 3t | 2,500 × 2,300 mm | 2,500 × 2,500 × 3,400 mm |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ⑥電気容量 | | 備考 |
| 動力 | 電灯 | 種類 |
| 80KW | 30KW (150A) | 1階101、103号室 |
| 40KW | 15KW (75A) | その他の各室 |

第二ビル

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 階高 | ①天井高 | ②床荷重  ㎡当たり | ③ドア寸法  （高さ×幅） | ④機械搬入口寸法  （ 高さ × 幅 ） |
| １階 | 3.5M | 2.0t | 2,500 × 2,500 mm | 2,500 × 2,500 mm |
| ２階 | 3.0M | 1.5t | 2,500 × 2,500 mm | 2,450 × 3,500 mm  　　（ﾍﾞﾗﾝﾀﾞｻｯｼ寸法） |
| ３階 | 2.7M | 1.5t | 2,500 × 2,500 mm |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ⑤エレベーター（荷物用）1台 | | |
| 重量 | ドア寸法  （ 高さ × 幅 ） | かご寸法  （ 高さ × 幅 × 奥行 ） |
| 2t | 2,500 × 2,500 mm | 2,500 × 2,500 × 2,500 mm |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ⑥電気容量 | | 備考 |
| 動力 | 電灯 | 種類 |
| 60KW | 30KW (150A) | 1階各室 |
| 40KW | 15KW (75A) | 2・3階各室 |

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位デシベル）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 使用施設  使用階 | 第一ビル | 第二ビル |
| １　　階 | 概ね８５以下 | 概ね７５以下 |
| ２階以上 | 概ね８５以下 | 概ね８５以下 |

　　　※いずれも使用する事業場内での数値